
环保污水池顶部加装拱形钢支承反吊膜结构项目
1、招标条件：    
    本招标项目江苏恩华药业股份有限公司环保污水池顶部加装拱形钢支承反吊膜结构项目已由江苏恩华药业股份有限公司投资建设。本项目对投标报名人的资格审查，采用（资格后审）方法选择合格的投标人参加投标。项目所需资金来源是自筹并已落实，同时已具备招标报名条件。现特邀请合格的潜在投标人(以下简称申请人)参加本次招标项目的报名。参加本项目的投标申请人须报名资格审核通过后，方可参加投标。
2、项目概况与招标范围：
2.1项目名称：江苏恩华药业股份有限公司环保污水池顶部加装拱形钢支承反吊膜结构项目
2.2项目地点：江苏徐州工业园区天永路6号恩华贾汪厂区内
2.3招标范围：
1、尺寸及数量：30*5.5*2.5（长*宽*高）的拱形钢支承反吊膜结构3座，15.5*3.5*2.5的钢膜结构1座其中高度2.5米是指弧顶的高度（四周立面塑钢结构、高度1.1米）；2、膜结构部分采用耐腐蚀、抗氧化、阻燃、隔热、反光的膜材；3、所有钢构部分采用304不锈钢制作，其中拱型梁采用φ108*4.5mm的不锈钢管加工。
2.4质量要求：采购验收标准：合格（1、基本保证污水池的气密、无明显气体泄露；2、施工精细美观，便于后期维护）。
3、申请人资格要求：
3.1有关确立投标人法律地位的原始文件的副本（包括企业法人营业执照、组织构代码、税务登记证等，企业资质，企业安全生产许可证信用手册，等级证书及相关资质等级证书）。
3.2钢结构工程专业承包贰级及以上（含本级）
3.3注册建造师，拟选派注册建造师必须具备：机电安装工程专业贰级及以上（含本级）
3.4提供施工方案，组织设计，技术措施
3.5提供施工人员焊工作业证、登高作业证等。
3.6施工人员应严格按照图纸设计施工说明规范施工，必须严格按照安全文明施工管理规定进行施工。
3.7工程质量必须达到国家和当地相应的规范和标准以及招标图纸的要求。 
3.8投标方呈现近期在徐州主要承包工程业绩。 
3.9施工队伍人员的相关资质、队伍人员的稳定。  
3.10投标人不得有串标、虚假陈述、伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投标资格。 
3.11不接受联合体投标申请。 
4、 资格审查方法 
参照有关法规文件的规定，细则标准详见《招标文件》及招标公告内容。 
5、报名 ：
5.1报名时应提供以下资料：本人身份证、法人授权委托书以及本公告第3条（申请人的资质要求）中要求的相关资质材料（以上资质材料均应为原件）。以上资料须提供复印件并盖公章。 
5.2 报名时间：2018年04月4日至2018年04月18日 
5.3投标申请人须现场报名登记。
5.4招标文件的购买时间将由招标人以公告、电话及邮件的方式通知符合投标条件的投标人。
5．5报名后公司统一安排时间答疑和勘察现场。
6.联系方式 
招标人：江苏恩华药业股份有限公司
地 址：江苏省徐州市云龙区民主南路69号恩华大厦1505审计部 
联系人： 张经理              
电 话：0516-87661135 
邮 编：221009
