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第一章  投标须知
前  附  表
	序号
	内       容       规       定

	1
	项 目 概 况：
（1）项目名称：贾汪生产安全管理控制中心拼接屏项目
（2）地点: 江苏省徐州市贾汪区中经五路。
（3）招标内容：本项目包括江苏恩华药业股份有限公司贾汪生产安全管理控制中心的拼接屏采购、安装、调试、交付。具体要求见招标文件及《URS--贾汪生产安全管理控制中心拼接屏需求》。

	2
	资金来源及落实情况：自筹，已落实。

	3
	投标有效期：提交投标文件截止期后45天（日历天）

	4
	投标文件份数：正本壹份；副本贰份 电子版壹份（封存标书内）

	5
	答疑方式：电子邮件方式答疑，如有疑问请在2021年2月4日12时前提出。
请将疑问发送至:2174725916@qq.com
疑问回复时间：2021年2月4日17:00时之前

	6
	投标截止时间：2021年2月7日 17时00分
标书现场递交：江苏省徐州市经经济开发区龙湖西路31号（恩华科技大厦）2004室审计部
收件人：张经理；电话：0516-87661135；邮  编：221001

	7
	招标文件的获取：投标人根据招标公告附件自行下载。

	备注： 投标文件中要写明最迟交货期限（按日历天计）。












一、总     则

1、项目概况：
本项目具体概况： 详见前附表1项说明。                        
2、资金来源及落实情况：
资金来源及落实情况：自筹，已落实。
3、投标人费用：
投标人应承担其本次投标过程中所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对本次投标人所花费的一切费用概不负责。
4、投标人要求： 
4.1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定或其他组织
4.2、具备一般纳税人资格；
4.3、法人（或负责人）授权书及被授权人身份证（法人（或负责人）直接投标只需出具身份证；
4.4、参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4.5、本项目不接受联合体投标；

二、招标文件
5、招标文件的组成：
5.1本项目的招标文件由下列文件及所有按照招标要求澄清、修改、补充、答疑的书面文件组成。
5.2招标文件包括下列内容：
第一章 投标须知
第二章 合同主要条款
第三章 本招标项目的URS文件
第四章 投标文件格式
5.3投标人应认真审阅招标说明书，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。本质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
6、招标文件的澄清：
6.1投标人对招标文件及有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面或者电子邮件形式于规定时间内报送招标人。招标人将以电子邮件或者传真的形式予以解答，并将解答内容发给所有投标人。
6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人一方独自承担。
7、招标文件的修改
7.1招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少三日前，以电子邮件或者传真的形式通知所有招标文件收受人。
7.2招标人收到潜在投标人报送的有关要求答疑文件后，应进行归纳汇总，召集相关部门进行答疑，编制答疑纪要，并以书面形式在投标截止日期一天前对潜在投标人给予明确回复。
7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充、答疑和修改内容有充足的时间写进投标文件，招标人可以根据具体情况，相应延长投标截止时间（延长时间应在补充通知中以书面或电子邮件的方式发送至各投标人）。
7.4招标文件及其澄清或者修改的内容，应加盖招标人印章。
三、投标报价
8、投标报价的内容：
8.1 投标报价内容要以清单的形式进行编写，内容清晰、明确。
8.2 清单内容至少要包括：设备名称、规格型号、数量、单位、详细技术参数、生产厂家及有关备注内容。
8.3 报价以分项清单的方式编写，由各清晰的单价组成本套设备的总价，最终写明本次投标优惠价。（注：最终投标价应包含：增值税（13%国家正规专用增值税票据）、关税、报关费、卫检费、商检费、仓储费、包装费，运输费，保险费，装卸费设备就位费、随机模具、备件、工具和资料费及安装调试费等一切费用）。
8.5能够接受的付款方式。
四、投标文件
9、投标文件的语言：
投标文件，以及投标人和招标人之间一切往来书面文件、电子文件均应使用简体中文书写。
10、投标文件的组成：
10.1投标函；
10.2法人代表授权书；
10.3法人代表及投标人资格证明书及身份证复印件；
10.4投标报价清单（按第8项要求的制作详细清单）；
10.5投标URS文件响应表（含技术响应偏离表），根据招标文件中的URS文件制作，但不限于招标文件URS规定的内容。如果投标人的投标产品有更优的技术参量、技术标准、技术水平、技术专利等，可以以追加URS文件内容的形式单独列表写出，评标过程中，评标人也会将本部分新增技术内容作为重点内容进行评审。
10.6与本次投标产品相关的技术方案文件、近三年企业业绩文件、生产技术水平介绍文件等。
10.7其他文件。
11、投标文件的编制要求：
11.1投标人必须使用招标文件要求的格式，但可以按同样格式进行扩展。投标文件应统一使用A4、A3纸。投标文件的书写，如非打印稿件，一律使用黑色签字笔或钢笔书写，须字迹清楚。禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝、红色及其它易褪变扩散的墨水。
11.2投标文件正本必须书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。无论正副本，都必须加盖公司印章，投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准，并且按前附表第4项内容要求准备标书数量。
11.3全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人印鉴和公司印章。
12、投标有效期：
12.1投标文件必须同时满足投标须知前附表第3项和第6项所规定的日期内有效。
12.2在规定的投标有效期内，如果出现特殊情况，经江苏恩华药业股份有限公司审计部核准，招标人可以书面的形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，投标人也可以选择退出本次投标。
五、投标文件的密封和递交
13、投标文件的密封：
13.1投标人应将投标文件的正本和副本做密封处理，封袋上应写明招标人名称、项目名称、投标人名称等内容。
13.2所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人公司印章印章，否则投标文件将被拒绝，并原封退还。
14、投标文件的递交：
投标人须严格按照前附表第6项中规定的内容，将投标文件递交招标人，否则对本次招标造成的不良后果，全部由投标人承担。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
六、开  标
15、开标会
开标会议应当在江苏恩华药业股份有限公司审计部的监督下举行。
七、评标\定标
16、评标、定标工作在江苏恩华药业股份有限公司审计部的监督下进行。
17、评标时如有需要投标方说明或解释的问题，将和投标方进行电话征询、沟通，投标方也可以将评标过程中交流的问题以书面的形式进行回复。
18、在投标文件的评定、审查、澄清、评价、比较及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。
19、招标人及评标委员会将对实质性响应的投标文件，应采用相同的程序和标准进行综合评定，最终采用综合评定方式定标。
20、 综合评定，除考虑投标价以外，还将考虑以下因素：
20.1投标文件中所承诺的交货期及接受的付款方式；
20.2投标产品的技术含量、综合性能；
20.3货物的质量、适用性及性价比；
20.4配套设备的相容性、标准性（是否标准件）；
20.5投标人在中华人民共和国境内为其所供产品提供零备件及售后服务的便捷性及响应时间；
20.6零备件、专用工具及相关服务的费用；
20.7技术规格所要求的有关服务的费用；
20.8从外国进口的产品应付的关税和其它进口税（如需要的话）；
20.9若发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；
20.10其他特殊要求因素（如产品的安全及环保性能等）。
20.11投标人研发、生产和制造本投标产品的综合实力。
	贾汪生产安全管理控制中心拼接屏项目详细评分表

	评议内容
	分值
	评分方法

	技
术
评
分
	技术方案
	系统功能
	5
	大屏参数、安装调试等与《URS--贾汪生产安全管理控制中心拼接屏需求》完全符合（5分），每有一项不符合扣3分，最低得0分。

	
	成功案例
	同类系统实施情况
	5
	5例及以上（5分）、5例以下2例及以上（2分）、1例（1分）、没有先例（0分）

	
	服务能力
	服务承诺
	5
	售后服务承诺内容，本地化服务（1分），质保时间5年（3分）、5年以上（4分）最多5分

	
	技术得分
	15
	　

	商
务
评
分
	价格得分
	85
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×85。
各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”

	最后得分
	100
	技术得分*25%+商务得分*85%



21、本次招标采购项目无效标书的判定：
投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：
21.1未在截止时间以前送达的投标文件。
21.2投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。
21.3内容不全或关键部分的字模糊、无法辨认的。
21.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。
 21.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的。
21.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。
21.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。
21.8明显不符合技术规范、技术标准要求的。
21.9投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
21.10本招标文件对重大偏差的特殊规定： 违反招标文件实质性要求。
八、合同订立
22、办理《中标通知书》：
22.1在投标有效期截止前，招标人确定中标单位，以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。并于7日内办理《中标通知书》。
22.2中标通知书将成为合同的组成部分。
23、订立承包合同：
23.1合同授予标准
合同授予本次唯一中标单位，且中标单位具备执行合同的能力和资源。
23.2合同协议书的签署
中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点（《中标通知书》发出七日历天内），由法定代表人或授权代表前往与建设单位进行签订合同，正式签订的承包合同须送相关部门审核、盖章、备案，方可。

第2章、 合同主要条款
1、合同双方主体、合同内术语定义。
2、合同产品内容明细。
3、交货期限及包装运输：
交货时间：合同签订后xxx日历天内。
包装运输：要求设备包装牢固、防水、防潮、防尘等，由于包装、运输不当所造成的不良后果由乙方负担。并采用汽车运输，于甲方厂区内交货，包装、运输费用由乙方负担。 
交货地点：江苏省徐州市贾汪区中经五路贾汪原料药进出口基地甲方指定地点。
4、 设备验收
设备在双方根据本合同及其附件内容进行系统整体验收，验收合格后签署系统验收报告。
5、付款方式：
合同签定后10日内，甲方向乙方支付合同款的30%，作为设备预付款，同时乙方开具合同款全额或本次付款金额的增值税专用发票（13%增值税）；设备验收合格后十日内，甲方向乙方支付设备款的40%，作为验收款，同时乙方开具合同款全额或本次付款金额的增值税专用发票（13%增值税）。正常运行3个月后，甲方向乙方支付设备款的20%，作为设备正常运行款，同时乙方开具合同款全额或本次付款金额的增值税专用发票（13%增值税）。质量保证金为合同总价的10%，设备验收合格，开始计算质量保证期，质保金在质保期满一年后一个月内一次性付清，同时乙方开具合同款全额或本次付款金额的增值税专用发票（13%增值税）。（如果投标方能给招标人更优惠的付款方式更佳：比如接受一定金额的承兑。）
6、保险
卖方应办理货物运抵现场的相关保险，保险种类应为 “一切险”，范围包括合同货物。
7、技术资料及操作人员培训：
卖方将设备的技术资料两套（中文为必须版本，也可提供中英文版本）（如图纸、技术说明书、零部件清单及主要进口零部件产地证明、操作手册、服务手册和示意图）随机提供给买方。应买方要求，卖方也可以提供中文操作手册，图纸，技术说明，零部件清单。卖方将向买方进行操作的人员提供培训和操作技术服务。
  8、产品就位
买方应提供合格施工条件和必要施工配合，卖方完成设备运输及安装的全过程，施工技术指导和配合。
9、质量保证
9.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流工艺和材料制造而成的，并完全符合双方约定的质量、规格和性能。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，卖方将对仅因设计、工艺或材料的缺陷而产生的任何不足或故障负责。
9.2根据买方当地质检部门检验结果，或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或经证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），买方应立即以书面方式通知卖方，提出索赔。
9.3卖方应保证向买方提供质量合格的产品，如在交货后五年内出现的质量问题，卖方负责维修或更换。
9.4合同项下货物在合理使用情况下，质量保证期为自卖方收到买方验收合格之日起5年。
10、检验
10.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面检验。
10.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方应在货物运抵现场后7个工作日内，向卖方提出索赔。
10.3买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方应为买方监造人员提供方便。
11、索赔
11.1在根据合同第11条和第12条规定的质量保证期和检验期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的方式解决索赔事宜：对主机部位的缺陷（包括潜在的缺陷）或损伤要更换整机；对附件或轻微碰伤部分采用免费维修并更换有缺陷的或损伤的部件。在此过程中产生的一切费用（包括耽误买方使用，造成的生产影响），都有卖方承担。
11.2如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。
11.3除非法律禁止，卖方在本合同项下的所有责任应限于有缺陷的合同货物的购买价格。
    12、延期交货
如果无合理理由，卖方未经买方的书面同意而逾期交货，应付逾期违约金，买方有权据实索赔并无条件终止合同。
13、违约赔偿
除合同第16条规定外，如果无合理理由，卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，应每迟交一天，按本合同总价的0.5‰计收，但最多赔偿金额不超过5%。
14、不可抗力
14.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
15、解决仲裁
解决合同纠纷的方式及地点：发生争议由双方协商解决。协商未成的，提交买方所在地人民法院裁决。
16、破产终止合同
如果一方破产或无清偿能力时，另一方可在任何时候以书面通知形式终止本合同。本合同的终止将不损害或影响任何一方已经采取或将要采取的补偿措施的权利。
17、转让和分包
未经买方书面同意，卖方方不得转让其应履行的合同义务。
 18、合同修改
      欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
19、通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
20、计量单位
除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
21、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
22、 本合同一式肆份，供方 壹 份，需方 叁 份，双方盖章后生效

    
[bookmark: _Toc530754704][bookmark: _Toc532598146]  第三章、用户需求文件



见招标文件附件《URS--贾汪生产安全管理控制中心拼接屏需求》




第四章、投标文件格式
一、投标函
致：江苏恩华药业股份有限公司
根据贵方为（采购项目名称）项目招标采购设备及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本   份：
1、投标书
2、法人代表授权书
3、投标报价表
4、货物分项价目表
5、设备主要配置项目表及价格表
6、设备可选配置项目表及价格表（可选）
7、投标设备技术响应表（含技术响应偏离表）
8、其他文件
在此，签字代表宣布同意如下：
1.投标人的投标总价为人民币    元（大写），     （小写），交货期_ _天。
2.如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
3. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。 
4. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5. 本投标自开标日起有效期为    日历日。
     6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7.与本投标有关的一切正式往来请寄：
地址：                            传  真                      
电话：                            电子函件                     
投标人名称：                      投标人代表签字：                  
公  章：                           日  期：                       
                                                                                                	


1
2

二、授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　 （姓名）系　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　　　　　　　（单位名称）　　　　　　       （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　性别：　　　　　　　　年龄：　　　　　　　　

联系电话：

投　标　人（印章）：

法定代表人（印章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
	（代理人身份证复印件粘贴处）


附：


三、开  标  一  览  表
投标方名称：                                                                （公章）
	序号
	产品名称
	品牌、型号和规格
	数量
	单价
	总价
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	

	投标合计：人民币（大写）              元整，即：RMB ￥         .00

	付款方式：

	质保期：

	售后服务承诺:



投标方代表签字：            职务：                                                          日期：     
备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

四、企业实力
1、企业简介
2、企业优势
五、产品技术
1、设备简介（含设备工艺流程、主要技术参数、主要性能特点）
2、设备工作条件、安装条件
3、设备主要配置清单及安装工具、随机配件清单
4、设备平面布置图等
六、质量控制与服务承诺
1、确保产品质量的技术组织措施
2、设计原则及依据
3、售后服务承诺
4、技术支持、服务及具体实施措施
5、材质证明报告
七、附件
1、验证文件
2、企业业绩证明
3、部分客户名单
4、资格证明文件
八、评分表








贾汪原料要进出口基地中控室大屏需求
目录
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[bookmark: _Toc62132371]1.背景
根据应急管理局要求，厂区需安装显示大屏，将DSC、SIS厂区自动化监控系统，GDS可燃气体探测信息控制系统等相关安监相关信息投放大屏显示，并设置值班人员，便于时时观察及监控。
[bookmark: _Toc62132372]2.目的
建立贾汪安全生产监控中心，相关信息投屏显示，便于观察和监控，满足应急管理局的检查需要。
[bookmark: _Toc62132373]3.范围
贾汪生产厂区的DSC、SIS厂区自动化监控系统，GDS可燃气体探测信息控制系统等相关安监相关信息投屏。
[bookmark: _Toc62132374]4.职责
集团信息化管理部参与整体方案审议、实施方案审议、负责供应商选择、合同签订及付款、实施协调、阶段验收。
贾汪中控中心负责配合信息部将相关系统信息整理、投屏显示。

[bookmark: _Toc62132375]5.用户及系统要求
将从以下几方面对用户需求进行详细的描述。
[bookmark: _Toc62132376]URS01：整体实施内容
	编号
	要求内容
	备注

	URS01-1
	采用55寸LED拼接屏方式安装组成大屏
	必须

	URS01-2
	输入信号可输入20路，输出信号12路
	必须

	URS01-3
	定制化落地柜安装
	必须

	URS01-4
	拼接屏四周包边
	必须


[bookmark: _Toc62132377]URS02：拼接屏面板品牌要求
	编号
	要求内容
	备注

	URS02-1
	三星或LG
	必须


[bookmark: _Toc62132378]URS03：项目文档要求
	编号
	要求内容
	备注

	URS03-1
	供应商签订合同之前，需提供软硬件配置明细
	必须

	URS03-2
	软硬件实施之前，供应商应提供实施方案和实施计划
	必须

	URS03-3
	软硬件实施时，供应商需提供安装确认报告
	必须

	URS03-4
	软硬件实施时，供应商需提供原厂附带文档及授权文件
	必须

	URS03-5
	软硬件实施后，供应商需提供相关培训
	必须

	URS03-6
	实施方案和实施计划需要变更时，需提交变更报告
	必须

	URS03-7
	项目完成后，需提供验收报告
	必须


[bookmark: _Toc62132379]URS04：质保要求
	编号
	要求内容
	备注

	URS04-1
	质保5年
	必须

	URS04-2
	5年内拼接屏损坏，无论维修或者换新由供应商承担所有费用
	必须

	URS04-2
	供应商需配备至少一块备用替换屏，在拼接屏出现故障后可临时替换使用
	必须


[bookmark: _Toc62132380]URS05：周边配置要求
	编号
	要求内容
	备注

	URS05-1
	交换机根据安装需要配置
	必须

	URS05-2
	电源插线板根据需求配置
	必须

	URS05-3
	其他线材、配件根据需求配置
	必须


[bookmark: _Toc62132381]URS06：实施资质要求
	编号
	要求内容
	备注

	URS06-1
	5年内至少安装过同类项目不少于2个
	必须




