江苏恩华药业贾汪分公司废气系统治理工程项目招标公告
招标条件
本招标项目由江苏恩华药业股份有限公司投资建设。本项目对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标人参加投标。项目所需资金来源是自筹并已落实，同时已具备招标报名条件。现特邀请合格的潜在投标人(以下简称申请人)参加本次招标项目的报名。参加本项目的投标申请人须报名资格审核通过后，方可参加投标。
项目概况与招标范围

工程名称：江苏恩华药业贾汪分公司废气系统治理工程项目
（2）工程地点：徐州市贾汪区恩华原料药厂区内
（3）工程概况：主要针对废气产生源采取密闭措施，减少无组织逸散，增加有效的预处理措施，降低后端处理系统的负荷，并对废气进行分类分质收集、处置。

工程时间：本项目计划总周期为120天，其中采购及制造周期75天，现场安装及调试45天。

招标范围：本项目为全包形式、交钥匙工程，由投标单位承担全厂废气管道改造、车间密闭收集改造等、树脂吸脱附设备、RTO及其配套设施的制造、安装、调试、售后等所有工作，确保设备能够满足24小时运行的要求。

1）含卤素废气处理工艺：可参考工艺如下图：
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采用“各车间单独气源独立预处理+一级碱洗+一级低温水洗+降温除雾器+三罐两级树脂吸附脱附，饱和蒸汽解析，（禁止使用水冷/风冷内循环降温，吸附罐数量不得少于3个）。 

注明：供方可根据实际情况优化以上工艺，但是不得低于以上处理要求。最终确定的工艺以甲方、乙方、设计方统一确认。

①含卤素工艺尾气参数：4000m3/h，浓度max30000mg/m3，废气成分：二氯甲烷、三氯甲烷、甲苯、二溴丁烷、氯乙酰氯、溴乙烷、溴丙烷、三氟乙酸酐、乙酸乙酯等。

②废气排放要求：满足甲方规定的排放指标，要求VOCs浓度＜150mg/Nm3进入末端废气处理装置，且稳定运行数据不低于3年。

③吸附材料参数要求：

	序号
	项目
	数据


规格

	
	粒度0.4~1.25mm≥95%
	

	2
	含水量
	50%~60%

	3
	湿视密度
	0.65~0.75g/ml

	4
	湿真密度
	1.05~1.10g/ml

	5
	极性
	非极性

	6
	比表面积
	≥1200㎡/g

	7
	平均孔径
	2~5nm

	8
	寿命
	≥5年


提供质检报告和检测报告
④吸附系统要求：

- 为保障降温工艺的安全性，降温时吸附罐内的含氧量＜2%。

- 换热器壳程304材质、管程316L材质。

- 吸附系统内部及风管、储罐、均采用2205材质。

- 吸附罐主体壁厚≥6mm,储罐≥4mm，风管厚度≥2mm。

- 树脂蒸汽再生降温冷凝器使用316L材质，采用多级冷凝方式。

- 工艺尾气、低浓废气解析不凝气均回到工艺尾气吸附装置前端，不凝气回气温度＜25度。

2）RTO处理工艺：可参考工艺如下图：
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采用3箱式RTO，有3个蓄热室，在1进1出1吹扫模式下工作，每60~120秒（可按实际调整设定值）切换一次运行周期，通过3组切换阀分别切换进/出/吹扫风的流向，3厢式RTO运行周期可分三个，连续循环。

注明：供方可根据实际情况优化以上工艺，但是不得低于以上处理要求。最终确定的工艺以甲方、乙方、设计方统一确认。

①参数要求：
	序号
	名     称
	技 术 参 数
	单 位
	备注

	1
	结构形式
	蓄热三床式结构
	
	

	2
	RTO设计处理废气量
	50,000
	Nm3/h
	

	3
	主体设备外壁温度
	≤60(除局部热点，如烧嘴、人孔、法兰等)
	℃
	炉膛内保温厚度≥300mm

蓄热室内保温厚度≥250mm

内保温材料耐温≥1200℃

	4
	蓄热陶瓷换热效率
	≥95%
	
	

	5
	蓄热室高温烟气滞留时间
	＞1.2
	秒
	

	6
	RTO出口温度
	≤120
	℃
	进出口温差≤40℃

	7
	净化效率
	≥99.3%
	
	

	8
	运行噪声值
	≤85
	dB(A)
	

	9
	废气风机
	变频、喉口无火花，

电机防爆IIBT4
	若干
	

	10
	蓄热体更换时间
	≥5
	年
	

	11
	氧化室最高运行温度
	1,000
	℃
	

	12
	氧化室实际运行温度： 
	830~900℃
	℃
	

	13
	换向、吹扫阀门
	垂直提升阀式
	-
	泄漏率≤0.05%，提供第三方测试报告

	14
	泄爆口
	合规设计
	
	

	15
	电气控制形式
	PLC 
	
	

	16
	非甲烷总烃排放限值
	≤60
	mg/m3
	其余排放因子限值参照《五、排放要求》执行

	17
	年运行时间
	≥8,000 
	小时
	

	18
	防爆设计
	电气和仪表：防爆等级Exd II BT4
	
	


②炉内防腐：RTO炉内与废气接触部分材质要求SS304,同时金属面采用耐卤素高温漆防腐处理，防腐涂料是一种以无机聚合物为主的互穿网络聚合物为成膜物质，结合纳米石墨烯、陶瓷微珠、碳化硅等材料制成的防腐涂料。

③RTO区域风管采用SS304焊接管，厚度3mm，对介质温度≥60℃的管道进行保温，保温根据温度等级采用50~200mm厚度的硅酸铝棉，保温材料做好固定与连接，确保固定可靠。
3）工程范围：界区是指废气设备布置区域，控制柜以及其间需要布线布管的区域。

乙方负责：

- 乙方出具完整的尾气设备的PID、设备管道平面图，仪表数据表，综合材料表，逻辑图等其他相关设计，乙方出具的完整的施工图纸（包含：总平面布置图、工艺、管道、设备、电气、自控、给排水等专业）满足设计规范要求且盖章（乙方自身需具备乙级及以上设计资质）。若设计的安全设施达不到规范要求，乙方负责重新设计方案及图纸，直至符合设计规范要求。

- 乙方负责界区内所有设备、管道、电气、自控、仪表的采购、安装、调试。

- 乙方负责电气柜的采购施工，柜门需要具备三相电压运行指示、电压表及电源运行指示。

- 根据仪表点位配备相应的卡件，冗余点位15%。

- 所有风机均需配置变频器。

- 提资公用工程【蒸汽、自来水、循环水、低温水（0~10℃或-10℃的冷冻水）、氮气、主电缆，仪表气、压缩空气、排水等】条件，预留配对法兰和必要的阀门及过滤器，负责界区内的公用工程的设计及施工，要求各公用工程管路需要合理规划，整齐布置，各支路管道均需设置手动切断阀门，负责与界区外甲方提供的公用工程相连。

- 将界区内设备、电气、仪表的防雷及接地焊接至现有的防雷及接地系统内。

- 负责对界区内的设备、仪表及相关管线平面布置进行设计，设备设施的安装位置需要参考GB 51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》。
- 负责对废气系统的工艺及PID进行设计，并对工艺的合规合理性负责。

- 需根据甲方意见对平面布置图及PID图进行修改。

- 废气处理系统的仪器、仪表、工艺管线、设备平台、采购、安装及调试。

- 设备、工艺管线、平台钢结构等防腐油漆（2遍底漆2遍面漆）；

- 工程调试、开车试运行、工程验收、培训（出具完整的设备操作规程）、必要的废弃物清场等；

- 乙方负责以上界区范围内的设备采购、安装、调试、整改、试运行，最终交付甲方使用；并提交完整的交工资料（提交完整的工程施工资料和交工资料，资料符合SH/T3543-2017 SH/T3503-2017文件规定）。

4）联锁保护：超温、低温、超压、风机及阀门仪表故障时自动停机并报警。吸附装置切换时自动隔离并启动脱附程序。

5）公用工程：电源：380V/50Hz，自来水、循环水（可选择常温、5-12℃，-10℃）。  

6）售后服务：

 - 质保期：验收后至少12个月。

 - 响应时间：设备发生故障，且其维修作业超过用户技术能力限度时，乙方应在接到用户通知后2小时内应给与回应、24小时内解决问题。

 - 培训：包括设备结构、原理、性能、操作、维修保养、故障发现及排除等技术知识的培训。培训时长至少8学时。 

（5）工程质量要求：①所有电气设备要求选用防腐、防爆型设备（ExdIIB）；②本设计需考虑节能、防腐、耐用要求；③设计应考虑安全保护措施如受限空间、停电、温度异常等；④所用材料、设备、阀门等均应为国内一线及以上品牌，有合格证书或质量证明文件；⑤验收合格后1年内提供运维服务，同时，承诺项目全生命周期维护。

3、申请人资格要求 
（1）具备独立法人资格及持有住建厅颁发环保工程专业承包贰级及以上资质。  

（2）近2年至少有3个类似废气处理项目业绩（需提供合同或验收证明，且能够现场调研）。

（3）具备树脂吸附技术、RTO专利或应用案例者优先。  

（4）必须有完善的验证服务团队和售后服务机构

（5）不接受联合体投标。

4、资格审查方法：招标人有权选择合格的投标人。
5、报名及投标文件获取
5.1报名方式：投标申请人需通过恩华药业集团电子招标平台报名。

5.2报名时间：2025年09月23日至2025年10月03日。

5.3报名资料：

      - 公司营业执照复印件（加盖公章）；

- 公司专业承包资质复印件（加盖公章，住建厅颁发）；
- 公司如有工程设计环境工程大气污染防治工程乙级及以上资质复印件（加盖公章，住建厅颁发）；

      - 法定代表人身份证复印件；

      - 法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

      - 联系方式（联系人姓名、手机号码、固定电话）；

      - 含卤素废气处理工程案例（3个以上，要求提供采用的工艺、设计指标、排放数据、现场图片等资料，且能接受现场实地考察）；

X   -及本公告第三条要求的材料；

      以上资料须提供原件复印盖公章或原件扫描的电子版且必须清晰。
5.4报名步骤：

5.4.1.本公告在恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage）上公开发布。
5.4.2.本项目采购通过恩华药业集团电子招标平台线上进行，供应商需注册恩华药业集团电子招标平台，按需提交相关资料，具体操作步骤可查阅网站首页供应商操作手册。
5.4.3凡有意参加的供应商，请在“恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage报名，审核通过后下载本项目招标文件以及图纸、答疑澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容，请随时关注恩华药业集团电子招标平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
5.4.4供应商根据招标公告要求的方式按时完成报名、提交报名资料、投标文件等。所有文件资料压缩后以附件形式上传。

6.联系方式 
      招标人：江苏恩华药业股份有限公司
      地 址：江苏省徐州市经经济开发区龙湖西路31号（恩华科技大厦）2004室审计部
      联系人：许先生              
      电 话：0516-87661135 
      邮 编：221000
