原料药厂区丁螺环酮和舒必利合成车间加固补强招标项目公告
1、 招标条件 

   
本招标项目原料药厂区丁螺环酮和舒必利合成车间加固补强招标项目由江苏恩华药业股份有限公司投资建设。项目所需资金来源是自筹并已落实，同时已具备招标报名条件。现特邀请合格的潜在投标人(以下简称申请人)参加本次工程的报名。参加本项目的投标申请人须资格审核通过后，方可参加本工程投标。 


2、项目概况与招标范围 

   
2.1项目名称：原料药厂区丁螺环酮和舒必利合成车间加固补强招标项目
2.2项目地点：徐州市贾汪区天永路6号江苏恩华药业股份有限公司厂区内
2.3招标范围：
（1）J19合成车间：改造占地面积：882㎡;
（2）加固补强要求
	编号
	内容
	原结构
	加固后

	1
	建筑层数
	二层框架结构
	一层框架结构

	2
	安全等级
	二级
	一级

	3
	防火等级
	二级
	一级

	4
	抗震设防类别
	标准设防类
	重点设防类

	5
	结构框架抗震等级
	三级
	二级

	6
	屋面属性
	不上人
	上人

	7
	屋面增加设备基础
	无
	屋面局部下挂管道及屋面需布置设备基础并调整为上人屋面

	8
	上屋面楼梯
	无
	增加上屋面楼梯


（3）招标范围：详见工程量清单及施工图。
（4）工程质量要求：合格 。 
2.4质量要求：符合《建筑抗震加固技术规程》（JGJ116）、《混凝土结构加固设计规范》 （GB-50367）、《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB-50223）、《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》(GB-50728)及施工图等相关要求。 
3、申请人资格要求
  3.1本次资格要求   
     3.1.1投标申请人资质类别和等级：投标人需具备特种工程（结构补强）专业承包资质。
     3.1.2投标人须具备独立订立合同的能力。
     3.1.3有关确立投标人法律地位的原始文件的副本（企业法人营业执照副本、企业资质等级证书及项目经理等级证书）；   
     3.1.4企业信用手册 
     3.1.5本工程质量应按国家、行业现行技术标准、达到合格。
     3.1.6与本工程类似的已完或在建工程名录（三个以上）。


4、 资格审查方法 

参照有关法规文件的规定，细则标准详见《招标文件》及招标公告内容。 


5、报名 

   
    5.1投标申请人电子邮件的方式报名。报名时应提供以下资料：本人身份证、联系方式、法人授权委托书及本公告第三条要求的材料。以上资料须提供原件复印盖公章或原件扫描的电子版且必须清晰。
[bookmark: _GoBack]    请将以上资料发送邮件至276919665@qq.com，电子邮件方式报名需在“邮件正文”内提供以下信息：公司名称全称、参与投标的项目、联系人姓名、联系人手机号码、联系人办公室固定电话（如没有请注明无固定办公电话）。所有文件资料压缩后以附件形式上传。
5.2 报名时间：2025年01月21日至2025年02月5日 

  
5.3 投标申请人网上报名登记。 

  
5.4 招标文件的购买时间将由招标人以公告、电话及邮件的方式通知符合投标条件的投标人.


6.联系方式 


招标人：江苏恩华药业股份有限公司


地 址：江苏省徐州市经经济开发区龙湖西路31号（恩华科技大厦）2004室审计部


联系人：王女士              


电 话：0516-87661135 


邮 编：221000






















承诺书



我公司作为投标人，参加江苏恩华药业股份有限公司贾汪原料药厂区雨水管网系统改造招标项目招标活动，并承诺不串标、不做虚假陈述、不伪造文件。如果违反以上承诺，江苏恩华药业股份有限公司有权对我公司的投标保证金不予返还。




                                     承诺人（盖章）： 
                                日 期：2024年12月  日

